***Торговый Дом Старт*  Владимирская обл. , г. Александров , ул. Калининская , д. 1а *(49244) 7-67-48 / (49244) 3-00-33* www.led-svetprom.ru**

 ***+7(910) 176-47-42 / +7(910) 674-28-32 e-mail : ledsvetprom@mail.ru***

***Гарантийный срок 1, 2 года или 3 года в зависимости от модели изделия (с внешним источником питания до 3х лет). Внутренний источник тока имеет возможность замены без специальных знаний.***

 ***Указан максимальный световой поток на светодиодный модуль. Допускается допуск до минус 15%.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Наименование** |   **Цена** |
| Светильник подъездный для нужд ЖКХ **Meduse**. Компактный светильник с габаритами 144х124х22. Оптимален для освещения в подъездах домов старого образца (5-9 этажей) с небольшими холлами, освещения подсобных помещений и лестничных пролетов, дежурного освещения. Модель 15Вт обладает датчиком звука, подойдет и для крупных помещений. Так же данный светильник доступен мощностью 10Вт с питанием от постоянного напряж. 12-60В (перем.12-48В).  |
|  | Meduse 5W, 5000К, 480лм, 5Вт, 220VAC (MLHL01-005-W120-220V-IP20) | **365-00** |
| Meduse 6W, 5000К, 790лм, 6Вт, 220VAC (MLHL01-006-W120-220V-IP20) | **550-00** |
| Meduse 8W, 5000К, 720лм, 8Вт, 220VAC (MLHL01-008-W120-220V-IP20) | **455-00** |
| Meduse 10W, 5000К, 1050лм, 10Вт, 220VAC (MLHL01-010-W120-220V-IP20) | **640-00** |
| Meduse 10W Wall VDC, 5000К, 1050лм, 10Вт,12-60VDC (MLHL02-010-W120-VDC-IP20) | **1 105-00** |
| Meduse 10W Up VDC, 5000К, 1050лм, 10Вт,12-60VDC (MLHL03-010-W120-VDC-IP20) | **1 105-00** |
| Meduse Wall 15W, 5000К, 1480лм, 15Вт, 220VAC (MLHL02-015-W120-220V-IP20) с дат.звука | **1 290-00** |
|  Meduse Up 15W, 5000К, 1480лм, 15Вт, 220VAC (MLHL03-015-W120-220V-IP20) с дат.звука  | **1 290-00** |
| Установочная платформа Wall / Up | **95-00** |
|  Светильник подъездный для нужд ЖКХ **Vega**. Компактный светильник в антивандальном, влагозащищенном пластиковом корпусе. Оптимален для освещения в подземных переходах и ЖКХ.  |
| id105_1 (1) | Vega 9W, 5000K, 924лм, 9Вт, 220VAC (MLHL71-9-W120-220V-IP65) | **735-00** |
| Vega 18W, 5000K, 1860лм, 18Вт, 220VAC (MLHL71-18-W120-220V-IP65) | **1 010-00** |
| Светильник подъездный для нужд ЖКХ **Compact**. Компактный светильник в антивандальном, влагозащищенном алюминиевом корпусе. Оптимален для освещения в местах с агрессивной средой эксплуатации, подземных переходах и ЖКХ.  |
|  | Compact 10W, 5000K, 960лм, 10Вт, 220VAC (MLHL61-10-W120-220V-IP65) | **1 195-00** |
| Compact 18W, 5000K, 1860лм, 18Вт, 220VAC (MLHL61-18-W120-220V-IP65) | **1 380-00** |
| Светильник промышленный, влагозащищенный **Plate**. Компактный, литой алюминиевый корпус, ударопрочное поликарбонатное стекло, защищен от попадания влаги и пыли.  |
|  | Plate 33W, 5000К, 3700лм, 33Вт, 220VAC (MLHL31-033-W120-220V-IP65) | **3 195-00** |
| Plate 44W, 5000К, 4950лм, 44Вт, 220VAC (MLHL31-044-W120-220V-IP65) | **4 120-00** |
| Plate 30W, 5000К, 3600лм, 30Вт, 220VAC (LHL31-030-W70-220V-IP65) | **3 655-00** |

|  |
| --- |
| Офисный светильник **Office**. Плоский светильник (595х595х35 и 595х595х13 для Office Lite) универсальный светильник. Возможен выбор стекол: прозрачное или опаловое для Office Lite и микро призма или дымчатое для Office в классическом универсальном корпусе.  |
|  | Office Lite 36W, 3000K/4000К/5000К, 3780лм, 36Вт, 220VAC, (MLHL13-036-W120-220V-IP20) | **1 195-00** |
| Office 36W-Q, 3000K/4000К/5000К, 3780лм, 36Вт, 220VAC, (MLHL11-036-W120-220V-IP20) | **1 645-00** |
| Office 36W-C, 3000K/4000К/5000К, 3780лм, 36Вт, 220VAC, (MLHL12-036-W120-220V-IP20) | **1 650-00** |
| Office 50W-C, 3000K/4000К/5000К, 5280лм, 50Вт, 220VAC (MLHL12-050-W120-220V-IP20) | **1 750-00** |
| Office 24W-CHE, 3000K/4000К/5000К, 3600лм, 24Вт, 220VAC (MLHL12-024-W120-220V-IP20) | **2 215-00** |
| Office 28W-CHE, 3000K/4000К/5000К, 4200лм, 28Вт, 220VAC (MLHL12-028-W120-220V-IP20) | **2 490-00** |
| Office 32W-CHE, 3000K/4000К/5000К, 4800лм, 32Вт, 220VAC (MLHL12-032-W120-220V-IP20) | **2 770-00** |
| Office 40W-P, 4000К, 4000лм, 40Вт, 220VAC (MLHL12-040-W120-220V-IP20) | **2 400-00** |
| Светильник общего назначения **Box**. Светильник для замены светильником типа ЛВО, СдБО. Компактен - 450х115х45 и 870х115х45 для Long версии, качественные материалы - алюминий, поликарбонат, светодиоды Osram и экономичный. Ориентирован для крупных коридоров и подъездов, основного освещения как в общественных местах, так и офисах и складах.  |
|  | Box 22W, 5000К, 2470лм, 22Вт, 220VAC (MLHL21-022-W120-220V-IP20) | **1 805-00** |
| Box 33W, 5000К, 3700лм, 33Вт, 220VAC (MLHL21-033-W120-220V-IP20) | **2 085-00** |
| Box Long 44W, 5000К, 4940лм, 44Вт, 220VAC (MLHL21-044-W120-220V-IP20) | **3 610-00** |
| Box Long 66W, 5000К, 7400лм, 66Вт, 220VAC (MLHL21-066-W120-220V-IP20) | **4 165-00** |
| Прожектор светодиодный **Turtle**. Обладает компактными размерами 246х134х37 и весит всего 950грамм, ударопрочный. Представлен моделями: с углом обзора 120 градусов для освещения рекламных поверхностей, основного освещения при подвесе не выше 3-4 метров, освещения охраняемых объектов по периметру, а так же небольших придомовых территорий в ЖКХ; 70 градусов, ориентированного на основное освещение с высотой подвеса от 4 метров и архитектурного освещения.  |
|  | Turtle 18W, 5000К, 2200Лм, 18Вт, 220VAC (MLP01-018-W120-220V-IP65) | **2 730-00** |
| Turtle 32W, 5000К, 3700Лм, 32Вт, 220VAC (MLP01-032-W120-220V-IP65) | **4 120-00** |
| Turtle 35W, 5000К, 4200Лм, 35Вт, 220VAC (LP01-035-W70-220V-IP65) | **4 580-00** |
| Turtle 35W2, 5000К, 4200Лм, 35Вт, 48VDC 700mA (LP01-035-W70-48VDC-IP65), 3 г. гар. **+ внешний влагозащищенный источник питания БЕСПЛАТНО** | **5 045-00** |
| Наборы прожекторов **Turtle** с консолью (установка типа "колокол" или на мачту). Для подвеса в высоких промышленных помещениях на трос или мачту. А так же для установки в центре парковых зон с установкой на столбы. За счет возможности направить каждый прожектор можно создавать различные КСС.  |
|  | Turtle 35W2x4. 4шт + консоль + 1шт источника тока 150Вт, 700mA (LI0150-215070-IP66-NI). Суммарная мощность 150Вт, 16800лм. Для пром. помещений с высотой подвеса от 8м. | **13 785-00** |
| Turtle 35W2x6. 6шт + консоль + 2шт источника тока 150Вт, 700mA (LI0150-215070-IP66-NI). Суммарная мощность 220Вт, 25200лм. Для пром. помещений с высотой подвеса от 14м. | **18 410-00** |

|  |
| --- |
| Светильник встраиваемый типа **Downlight Round**. Ориентирован для крупных коридоров и торговых центов, основного освещения как в общественных местах, так и офисах и складах.  |
|  | Round 18W, 5000К, 1950лм, 18Вт, 220VAC (MLHL51-018-W120-220V-IP20) | **1 845-00** |
| Round 24W, 5000К, 2535лм, 24Вт, 220VAC (MLHL51-024-W120-220V-IP20) | **2270-00** |
| Round 33W, 5000К, 3460лм, 33Вт, 220VAC (MLHL51-033-W120-220V-IP20) | **2 730-00****2730-00** |
| Round 36W, 5000К, 4320лм, 36Вт, 220VAC (MLHL51-036-W70-220V-IP20) | **3 195-00** |
| Промышленный светильник **WebStar**. Светильник с универсальным креплением - может подвешиваться на тросе или крепиться к потолку (стене). Габариты D310х45. Отличается повышенной теплоотдачей за счет оригинального корпуса, что позволяет обеспечить замену ламп ДРЛ до 400Вт.  |
|  | WebStar 70W, 5000К, 7800Лм, 70Вт, 128VDC 500mA (LHL41-70-W70-128VDC-IP65) **+ внешний влагозащищенный источник питания БЕСПЛАТНО** | **8 235-00** |
| WebStar 80W, 5000К, 9900Лм, 75Вт, 96VDC 700mA (LHL41-80-W70-96VDC-IP65) **+ внешний влагозащищенный источник питания БЕСПЛАТНО** | **9 160-00** |
| WebStar 85W, 5000К, 10220Лм, 85Вт, 150VDC 500mA (MLHL41-085-W120-150VDC-IP65) **+ внешний влагозащищенный источник питания БЕСПЛАТНО** | **9 160-00** |
| WebStar 95W, 5000К, 11700Лм, 100Вт, 196VDC 500mA (LHL41-095-W70-196VDC-IP65) **+ внешний влагозащищенный источник питания БЕСПЛАТНО** | **10 085-00** |
| WebStar 105W, 5000К, 13120Лм, 110Вт, 128VDC 700mA (LHL41-105-W70-128VDC-IP65) **+ внешний влагозащищенный источник питания БЕСПЛАТНО** | **11 010-00** |
| Промышленный светильник **Bell**. Светильник с креплением на трос или кронштейне к потолку или стене (опция). Заменяет лампы ДРЛ до 1000Вт.  |
|  | Bell 110W, 5000K, 11880лм, 110Вт, 220VAC (MLHL81-110-W120-IP54) | **11 010-00** |
| Bell 125W, 5000K, 13650лм, 125Вт, 220VAC (LHL81-125-W70-IP54) | **12 490-00** |
| Bell 150W, 5000K, 16380лм, 150Вт, 220VAC (LHL81-150-W70-IP54) | **13 785-00** |
| Bell 175W, 5000K, 19110лм, 175Вт, 220VAC (LHL81-175-W70-IP54) | **15 265-00** |
| Промышленный светильник **PromLine**. Светильник профильный, длина 600мм. Крепление на трос. Есть возможность объединять в группы до 6шт, образуя подвесную группу до 660Вт. Замена лампы ДРЛ до 3000Вт.  |
|  | PromLine 70W, 5000К, 7920лм, 220VAC (MLHL91-70-W120-IP54) | **6 385-00** |
| PromLine 100W, 5000К, 11700лм, 220VAC (LHL91-100-W80-IP54) | **7 310-00** |
| PromLine 110W, 5000К, 11880лм, 220VAC (MLHL91-110-W120-IP54) | **6 940-00** |
| Светильник **Арсенал** светодиодный со степенью взрывозащиты 1ExmbIICT5GbX. Светильник для замены оборудования типа ВЗГ (установка на трубу).  |
|  | Арсенал 22W, 2200Лм, 22Вт (АТ-ДСП-33-2000-EX) | **4 655-00** |
| Арсенал 30W, 3300Лм, 33Вт (АТ-ДСП-33-3000-EX) | **5 890-00** |
| Арсенал 36W,3800Лм, 36Вт (АТ-ДСП-33-4000-EX) | **7 125-00** |

|  |
| --- |
| Прожектор светодиодный  **Skat** повышенной мощности. Габариты 410\*242\*38. Ориентирован на применение в промышленности, освещение больших под охранных территорий и решения нетривиальных задач, где требуется мощное освещение и высокая экономия. Сбалансированная цена.  |
|  | Skat 55W, 5000К, 6600Лм, 55Вт, 220VAC (LP11-055-W70-220V-IP65) | **7 310-00** |
| Skat 70W, 5000К, 7800Лм, 70Вт, 220VAC (LP11-070-W70-220V-IP65) | **8 235-00** |
| Skat 80W, 5000К, 9900Лм, 75Вт,220VAC (LP11-080-W70-220V-IP65) | **9 160-00** |
| Skat 95W, 5000К, 12150Лм, 100Вт, 192VDC 500mA (LP11-095-W70-196VDC-IP65) **+ внешний влагозащищенный источник питания БЕСПЛАТНО** | **10 085-00** |
| Skat 105W, 5000К, 13120Лм, 110Вт, 128VDC 700mA (LP11-105-W70-128VDC-IP65) **+ внешний влагозащищенный источник питания БЕСПЛАТНО** | **11 010-00** |
| Уличные светодиодные фонари **Bat**. Консольные светильники оригинальной запатентованной формы с полу широкой диаграммой направленности. Габариты 445\*238\*56, вес не более 3,5кг - позволяет снизить нагрузку на мачты и консоли. Экономичнее светильников на основе ламп ДРЛ до 4х раз.  |
|  | Bat 33W, 5000К, 4200Лм, 33Вт, 220VAC (LSL01-033-W-220V-IP65) | **4 535-00** |
| Bat 40W, 5000К, 5100Лм, 40Вт, 220VAC (LSL01-040-W-220V-IP65) | **5 460-00** |
| Bat 55W, 5000К, 6600Лм, 55Вт, 220VAC (LSL01-055-W-220V-IP65) | **6 940-00** |
| Bat 70W, 5000К, 7800Лм, 70Вт, 220VAC (LSL01-070-W-220V-IP65) | **8 235-00** |
| Bat 80W, 5000К, 9900Лм, 80Вт, 220VAC (LSL01-080-W-220V-IP65) | **9 715-00** |
| Bat 100W, 5000К, 12150Лм, 100Вт, 220VAC (LSL01-100-W-220V-IP65) | **11 010-00** |
| Промышленный светильник **LSPlate**. (1300x150х95) светильник с классом защиты IP65 для промышленного применения, применения на подземных паркингах и в местах со сложными условиями эксп-ции. Бюджетная серия для массового внедрения со сбалансированными показателями.  |
|  | LSPlate 40W (Tw), 4000К, 4002лм, 40Вт (MLHL51-040-W120-220V-IP65-TW) светодиоды Taiwan | **1 845-00** |
| LSPlate 40W (Os), 5000К, 4260лм, 40Вт (MLHL51-040-W120-220V-IP65-OS) светодиоды Osram | **2 545-00** |
| LSPlate 40W-O (Os), 5000К, 4260лм, 40Вт (MLHL51-040-W120-220V-IP65-OS-O) светодиоды Osram, стекло опал - потери больше на 15% | **2 545-00** |
| Светильник **Albatross** светодиодный в ячейку потолка грильято 100X100мм (281\*88\*64 мм, призматич.рассеиватель). Отличается очень малым весом (0,5кг) при развитой тепло рассеивающей поверхности за счет чего имеет возможность установки в ячейку "Грильято" без дополнительного подвеса.  |
|  | Albatross 30W, 4000K, 3268лм, 30Вт (АТ-ДВО-03-33) | **1 995-00** |
| Светильник **Viking** светодиодный для уличного освещения с широкой КСС для установки на парковых дорожках и там где нужно осветить неширокое полотно с редко установленными опорами |
|    | VIKING 40Вт, 5000 К, 3400 Лм, IP65 (АТ-ДКУ-40) | **3 990-00** |